**Список двигателей, допущенных БФК в сезоне 2013 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс «Малыш» | Comer-C50 |
| Класс «Мини» | RAKET-85 |
| Класс «Ракет» | RAKET-85  |
| Класс «Rotax Max mini» | Rotax FR125 Max-mini |
| Класс «Rotax Max junior» | Rotax FR125 Max-Junior |
| Класс «Rotax Max»  | Rotax FR125 Max |
| Класс «KF-3» | Омологированные CIK-FIA двигатели KF-3 |
| Класс «KF-2» | Омологированные CIK-FIA двигатели KF-2 |
| Класс «KZ-2» | Омологированные CIK-FIA двигатели KZ-2. Двигатели KZ-2, ICC, FC предыдущих омологаций. Двигатели CZ-125 |
| Класс «Формула» | Honda GX160 |
| Класс «Формула 250» | Honda GX270  |
| Класс «Формула 500» | Honda GX390K1 |

**Список шин, допущенных БФК в сезоне 2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **Колеса** | **Условия** | **Макс. Ширина колеса, мм** |
| **Сухо** | **Дождь** |
| «Малыш» | передниезадние | \*Heidenau HDD intermedia4,5/10-54,5/10-5 | \*Heidenau HDD intermedia4,5/10 -54,5/10 -5 | 135135  |
| «Ракет»«МИНИ»«RM-mini» | передниезадние | VEGA LL-9910х4,5-511х6,0-5 | MOJO W24.0/10-56.0/11.0-5 | 135185 |
| «RM-JUNIOR», «RM» | передниезадние | \*MOJO D24,5/10-57,1/11-5 | MOJO W24.0/10-56.0/11.0-5 | 135 215/185 |
| «KZ-2» | передниезадние | VEGA SL310х4,60-511х7,1-5 | BRIDGESTONE YKP; YLP4.5/10-56.0/11.0-5 | 135215/185 |
| «Формула» | передниезадние | \*Heidenau HDD Intermedia4,5/10-57,1/11-5 | \*Heidenau HDD Intermedia4,5/10-57,1/11-5 | 135185 |
| «Формула 250»«Формула 500» | передниезадние | \*Heidenau HDD Intermedia4,5/10-57,1/11-5 | \*Heidenau HDD Intermedia4,5/10-57,1/11-5 | 135215 |

\* Шины для официальных соревнований приобретаются у поставщика, определенного БФК.