**Список двигателей, допущенных БФК в сезоне 2013 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс «Малыш» | Comer-C50 |
| Класс «Мини» | RAKET-85 |
| Класс «Ракет» | RAKET-85 |
| Класс «Rotax Max mini» | Rotax FR125 Max-mini |
| Класс «Rotax Max junior» | Rotax FR125 Max-Junior |
| Класс «Rotax Max» | Rotax FR125 Max |
| Класс «KF-3» | Омологированные CIK-FIA двигатели KF-3 |
| Класс «KF-2» | Омологированные CIK-FIA двигатели KF-2 |
| Класс «KZ-2» | Омологированные CIK-FIA двигатели KZ-2.  Двигатели KZ-2, ICC, FC предыдущих омологаций. Двигатели CZ-125 |
| Класс «Формула» | Honda GX160 |
| Класс «Формула 250» | Honda GX270 |
| Класс «Формула 500» | Honda GX390K1 |

**Список шин, допущенных БФК в сезоне 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **Колеса** | **Условия** | | **Макс. Ширина колеса, мм** |
| **Сухо** | **Дождь** |
| «Малыш» | передние  задние | \*Heidenau HDD intermedia  4,5/10-5  4,5/10-5 | \*Heidenau HDD intermedia  4,5/10 -5  4,5/10 -5 | 135  135 |
| «Ракет»  «МИНИ»  «RM-mini» | передние  задние | VEGA LL-99  10х4,5-5  11х6,0-5 | MOJO W2  4.0/10-5  6.0/11.0-5 | 135  185 |
| «RM-JUNIOR», «RM» | передние  задние | \*MOJO D2  4,5/10-5  7,1/11-5 | MOJO W2  4.0/10-5  6.0/11.0-5 | 135  215/185 |
| «KZ-2» | передние  задние | VEGA SL3  10х4,60-5  11х7,1-5 | BRIDGESTONE YKP; YLP  4.5/10-5  6.0/11.0-5 | 135  215/185 |
| «Формула» | передние  задние | \*Heidenau HDD Intermedia  4,5/10-5  7,1/11-5 | \*Heidenau HDD Intermedia  4,5/10-5  7,1/11-5 | 135  185 |
| «Формула 250»  «Формула 500» | передние  задние | \*Heidenau HDD Intermedia  4,5/10-5  7,1/11-5 | \*Heidenau HDD Intermedia  4,5/10-5  7,1/11-5 | 135  215 |

\* Шины для официальных соревнований приобретаются у поставщика, определенного БФК.